污水处理站提升改造设计项目比选文件

污水处理站提升改造设计项目。我司作为该项目的比选单位，为了有效推进建设步伐，规范工程管理,根据国家、省、市相关规定和我司的内控制度，现以公平﹑公正﹑公开﹑透明的原则，择优选择本项目的设计单位。具体如下:

**一、比选项目概况：**

**1、比选单位：**漳州片仔癀药业股份有限公司

**2、项目名称：**污水处理站提升改造设计项目；

**3、工程地址：**漳州市芗城区琥珀路1号

**4、项目规模：**改造后使污水处理站设计处理量达到200m3/d，集中在14个小时处理完，设计COD浓度达到8000mg/l及满足相关废气排放标准（含全套设备、管道安装、土建、电气、弱电、给排水、工艺等）。处理后出水按照《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008)表2和《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2的各指标排放标准并从严执行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **CODcr** | **BOD5** | **NH3-N** | **SS** | **pH** | **TP** | **TOC** | **色度** | **总氮** |
| 排放标准 | ≤100 | ≤20 | ≤8 | ≤50 | 6~9 | ≤0.5 | ≤25 | ≤50 | ≤20 |

系统废气排放执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》排放标准、工业企业挥发性有机物排放标准(福建省地方标准（DB35/ 1782—2018）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **NH3（**kg/h**）** | **H2S（**kg/h**）** | **臭气浓度（无量纲）** | **非甲烷总烃(mg/m3）** |
| 排放量 | ≤4.9 | ≤0.33 | ≤2000 |  80 |

**5、设计工期：**40日历天。

**二、比选内容和范围：**

**1、比选内容：**具体以比选单位提供的项目用户需求URS、工艺流程图、平面布置图及相关修改或补充通知等为准。

**2、比选范围：**包括全套污水处理设备、管道安装、土建、电气、弱电、给排水、工艺等分部分项项目的设计及设计概算。

**三、参选单位必须同时具备下列条件：**

1、资质证明：具备合格有效的工程设计综合甲级资质或

市政行业工程设计（给排水）专业乙级及以上资质。

2、营业执照：提供有效的工商行政管理主管部门注册登记证书；

3、提供具备履行合同所需的设备、人员和专业技术能力。拟派设计负责人：应具有注册公用设备工程师（给水排水）资格；

4、本项目不接受联合体参选。

5、参加比选活动前一年内，法人代表未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选资格；

6、参加比选活动前五年内，法人代表在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7、未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8、提供的一切材料真实、有效；

9、法律、法规、相关规章规定的其它条件；

凡不符合上述任一条件的设计单位，均不得参加比选活动。

**四、**凡有意参选者，请于2024年元月29日至2024年02月02日上午08:00至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间）（领取比选材料时，须提供营业执照复印件、授权委托书原件加盖公章（如无委托无需提供此项），参选者以上资料未全部提供，视为放弃参选资格）,在漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心片仔癀大厦15楼领取比选材料，比选人只提供书面比选材料，逾期不候。

**五、比选要求：**

1、本次比选采用最低价中选的形式进行。参选单位根据比选单位提供的比选材料等，自行编制参选报价。比选单位将根据各家所报参选报价由低到高确定参选单位排名顺序。按排序确定为第一、第二、第三候选单位。排名第一位的参选单位确定为本项目中选单位。

2、本次比选若出现报价相同的并列排名时，将采用随机抽选的方式确定中选排名顺序。排名第一位的确定为本项目中选单位。

3、本项目设计服务费控制上限为7.753万元，参选设计参选单位报价不得高于设计服务费控制上限，否则按废标处理。

设计服务费计算如下：

本工程估算价按260.5334万元，专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为0.85，附加调整系1.0。

设计服务收费基价：9+（260.5334-200）/(500-200)×(20.9-9)=11.4014万元

设计费=收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-下浮值）：

11.4014万元×1.0×0.85×1.0×(1-20%) =7.753万元。

本次设计费最高控制价为7.753万元。

3、设计服务费由比选单位支付。

**六、合同授予**

1、本项目合同采用固定总价加风险包干（含税、费）形式，任何条件下不做调整，合同文本采用国家建设部与国家工商管理总局共同制定的的（示范文本）》执行。

2、合同条款在不违反国家法律、法规规定的前提下，经比选单位和中选单位协商，参照示范文本的有关内容进行修改和补充。

**七、其他事项：**

1、参选单位因充分考虑承接本项目的各风险因素结合自身单位的实际情况进行报价，参选单位在比选过程中发生的一切费用，不论其是否中选，均由参选单位自行承担。

2、本项目比选有效期为90日历天

**八、发布公告的媒介：**本次比选文件在漳州片仔癀药业股份有限公司官网发布。

**九、比选时间和地点：**

1、比选时间： 2024年02月04日上午 09时00分。

2、比选地点： 漳州片仔癀药业股份有限公司15楼工程设备中心。（漳州市芗城区琥珀路1号）

3、本次比选只接受密封完好的参选报价。

比选单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

联系人：郑工 联系电话：0596-2301552

日 期：2024年 月 日

附件：

1. 污水处理站提升改造项目设计单位比选报价承诺书
2. 法定代表人授权书
3. 拟投入本项目人员情况汇总表

**污水处理站提升改造项目设计单位比选报价承诺书**

致：

我公司参加贵司举行的污水处理站提升改造项目设计单位比选活动，作为参选单位，我单位承诺如下：

一、若有幸成为本项目的设计单位，我司坚持遵循诚信、客观、公正、优质、高效、准确的服务宗旨，以高度的责任感和严谨的工作态度对待贵公司此次委托的设计项目，并完成本项目的设备、管道安装、土建、电气、弱电、给排水、工艺等设计细化及设计修正、设计概算等工作。

二、我公司完全理解贵司（比选单位）因法律、政策、自身原因取消比选活动，拒绝所有的入围参选单位而重新比选，以及对贵司通过设计工作最低报价确定中选单位、并由比选单位支付设计费等行为表示无疑议，并对此类任何行动不承担任何责任。

三、本项目包括全套污水处理设备、管道安装、土建、电气、弱电、给排水、工艺等分部分项的方案设计、施工图设计及设计概算。我公司愿意以 元(含税、费)包干设计完成整个项目。

四、不论中选与否，因比选所发生的一切费用，均由我单位自行承担。

我单位已仔细阅读上述条文并理解，也深知上述承诺可能带来的风险和后果。

参选单位： （盖章）

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （比选人） 的 （项目名称） 的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人： （签字） 性别：年龄：

委托代理人部门：职务：

委托代理人（电话）（手机）

授权人（法定代表人）： （签字或盖章）

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

日期：年月日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

1. 比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

**拟投入本项目人员情况汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 姓名 | 资格证书或职称证书编号 | 现任职务 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、上述人员必须专人专职，不得兼任（除后续负责人）。

2、上述表中应附上专职人员相应的资格证书或职称证书复印件，且证书上应体现相应专业，若证书上没有体现专业，则应附上相关专业的学历证书予以证明。

3、上述人员必须为参选申请人本单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明，必须附上社保管理部门出具的缴交社保（至少包含养老保险）（在比选截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）。